訊息對應數字

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 完成鏡頭操作 |
| 1 | 啟動起飛前檢查程序 |
| 2 | 起飛前檢查錯誤,請查看您的gps、fix、濾波器 |
| 3 | 低電壓、不建議起飛 |
| 4 | 無法解鎖 |
| 5 | 起飛 |
| 6 | 完成 |
| 7 | 差距過小、不移動 |
| 8 | 即將降落，請注意無人機落位置是否安全 |
| 9 | 低電壓、將強制降落 |
|  |  |
|  |  |